Załącznik nr 2 do SWZ

**Opis przedmiotu zamówienia pn.: „Dostawa samochodu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis przedmiotu zamówienia. Parametry minimalne i maksymalne wymagane przez Zamawiającego** | **Parametry oferowane**  **TAK/NIE\*** |
| fabrycznie nowy, wolny od wad fabrycznych i prawnych, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich | TAK/NIE\* |
| homologacja samochodu 9 osobowego \*\* | TAK/NIE\* |
| Rok produkcji2022-2023 | TAK/NIE\* |
| moc silnika min 110 KM spełniający normę EURO 6 | TAK/NIE\* |
| rodzaj paliwa olej napędowy/benzyna | TAK/NIE\* |
| pojemność silnika maksymalnie 2000 cm3 | TAK/NIE\* |
| rozstaw osi min 3300mm | TAK/NIE\* |
| wysokość max 2100 mm | TAK/NIE\* |
| długość max 5480 mm | TAK/NIE\* |
| lakier, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym ( preferowane: czarny, szary, niebieski, zielony) | TAK/NIE\* |
| przesuwane prawe drzwi boczne w przedziale pasażerskim dodatkowo stopień przy drzwiach bocznych ułatwiający wsiadanie i wysiadanie z pojazdu. | TAK/NIE\* |
| przyciemniane szyby w przedziale pasażerskim | TAK/NIE\* |
| fotele: pojedynczy fotel dla kierowcy regulowany z podłokietnikami, podwójny dla dwóch pasażerów w przedniej części pojazdu, dwa rzędy potrójnych siedzeń w tylnej części pojazdu (opcjonalnie jedno siedzenie potrójne ( ława ) i trzy pojedyncze w tylnej części pojazdu ) dla pasażerów w tylnej części pojazdu montowane na listwach szybko złączy, pasy 3 pkt, regulowane oparcia, zagłówki | TAK/NIE\* |
| pasy bezpieczeństwa z napinaczami | TAK/NIE\* |
| czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa u kierowcy | TAK/NIE\* |
| całkowite przeszklenie pojazdu, szyby termoizolacyjne/atermiczne | TAK/NIE\* |
| elektrycznie regulowane przednie szyby boczne | TAK/NIE\* |
| drzwi tylne z wycieraczką i spryskiwaczem tylnej szyby, szyba tylna ogrzewana | TAK/NIE\* |
| wycieraczki szyby przedniej z min. dwustopniową regulacją prędkości i spryskiwaczem | TAK/NIE\* |
| lusterka boczne elektrycznie regulowane i podgrzewane | TAK/NIE\* |
| fartuchy przeciw błotne we wszystkich nadkolach | TAK/NIE\* |
| oświetlenie na podsufitce w części pasażerskiej i przedziale kierowcy + gniazdo 12 V | TAK/NIE\* |
| automatycznie oświetlony stopień przy drzwiach bocznych | TAK/NIE\* |
| co najmniej dwa wielofunkcyjne kluczyki do obsługi centralnego zamka | TAK/NIE\* |
| skrzynia biegów manualna / automatyczna 5/6 – cio biegowa | TAK/NIE\* |
| obrotomierz | TAK/NIE\* |
| napęd na koła przednie lub tylne | TAK/NIE\* |
| wspomaganie układu kierowniczego | TAK/NIE\* |
| regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach | TAK/NIE\* |
| układ hamulcowy z ABS | TAK/NIE\* |
| hamulce tarczowe przednie i tylne | TAK/NIE\* |
| system stabilizacji toru jazdy | TAK/NIE\* |
| system wspomagający ruszanie pod górę | TAK/NIE\* |
| klimatyzacja z regulacją manualną z nawiewem na przestrzeń pasażerską | TAK/NIE\* |
| minimum dwie poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera | TAK/NIE\* |
| światła – reflektory przednie z regulacją zasięgu od wewnątrz | TAK/NIE\* |
| światła do jazdy dziennej włączane automatycznie | TAK/NIE\* |
| sygnał dźwiękowy informujący o niewyłączonych światłach | TAK/NIE\* |
| światło cofania | TAK/NIE\* |
| światło przeciwmgielne z tyłu | TAK/NIE\* |
| fabryczny czujnik parkowania z tyłu pojazdu | TAK/NIE\* |
| immobilizer | TAK/NIE\* |
| tempomat | TAK/NIE\* |
| wentylacja kabiny z recylkulacją, filtr p/pyłkowy  autoalarm honorowany przez firmy ubezpieczeniowe | TAK/NIE\* |
| fabryczny radio i nawigacja | TAK/NIE\* |
| centralny zamek sterowany pilotem | TAK/NIE\* |
| centralna blokada wszystkich drzwi zamykana automatycznie w czasie jazdy | TAK/NIE\* |
| pełnowymiarowe koło zapasowe oraz narzędzia, trójkąt i podnośnik niezbędne do wymiany koła | TAK/NIE\* |
| gaśnica, apteczka | TAK/NIE\* |
| oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu drogowym | TAK/NIE\* |
| dodatkowy komplet opon | TAK/NIE\* |
| Zamawiający wymaga następujących minimalnych okresów gwarancji bez limitu przebiegu kilometrów: | |
| minimum 24 miesiące gwarancji na prawidłowe działanie samochodu, licząc od dnia zakupu |  |
| minimum 36 miesięcy gwarancji na powłokę lakierniczą, licząc od daty zakupu |  |
| minimum 144 miesiące gwarancji na perforację elementów nadwozia licząc od daty zakupu |  |
| gwarancja na zabudowę i wyposażenie – minimalnie 24 miesiące licząc od daty zakupu |  |
| Przystosowanie do przewozu1 osoby niepełnosprawnej na wózku | TAK/NIE\* |
| homologacja pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych | TAK/NIE\* |
| wykładzina łatwo zmywalna, antypoślizgowa | TAK/NIE\* |
| schowek na pasy w przestrzeni pasażerskiej | TAK/NIE\* |
| szyny wzdłuż, mocujące 1wózek w podłodze pojazdu | TAK/NIE\* |
| komplet pasów do mocowania 1 wózka do szyn | TAK/NIE\* |
| pasy zabezpieczające 1 osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim | TAK/NIE\* |
| najazdy z powłoką antypoślizgową umożliwiającą wprowadzanie wózka do pojazdu | TAK/NIE\* |
| certyfikaty na pasy bezpieczeństwa | TAK/NIE\* |
| jednoetapowa rejestracja samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich | TAK/NIE\* |

\*uwaga niepotrzebne skreślić

\*\*do oferty należy dołączyć kopię świadectwa homologacji

………………………………… ……………………………………………

Miejscowość dnia

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.